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TURBOLINE PC — RID
Проникновение корней — проблема в подземных системах капельного орошения, возникающая главным образом из-за недостаточного полива, приводящего к водному стрессу, в результате чего корни растений проникают в капельницы и блокируют их. Jain Irrigation разработала запатентованную технологию «Root Intrusion Deterrent» (RID — средство предотвращения проникновения корней). Технология RID работает путём пропитки специально разработанным медным соединением в капельнице. Медь, обладая мощными биоцидными свойствами, значительно снижает проникновение корней.
Turboline PC — RID предотвращает проникновение корней

Turboline PC — RID®
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Интегральный, цилиндрический, компенсирующий давление эмиттер  PC (Pressure Compensating — компенсирующий давление) обеспечивает высочайшую долговечность и превосходные эксплуатационные характеристики.

Литьевая силиконовая мембрана
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Силикон обладает высокой химической стойкостью, а литьё жидкого силикона обеспечивает стабильность размеров и предотвращение эрозии.
  Эмиттер с защитой от проникновения корней (Root Intrusion Deterrent)
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Эмиттер изготовлен из материала с добавлением меди для предотвращения проникновения корней внутрь канала. Обеспечивает долговременную защиту.
Маркировка двумя параллельными белыми полосами «Twin-Line» — защищённая интеллектуальная собственность Jain Irrigation и символ качества.
Двойные встроенные фильтры
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Каждый эмиттер имеет два встроенных фильтра, расположенных противоположно друг другу, что предотвращает попадание загрязнений; даже если один фильтр забивается, вода может поступать через фильтр с другой стороны.
Строгий контроль качества
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Каждая партия проходит проверку по строгим параметрам качества. Соответствует индийскому стандарту IS 13488:2008 и международному стандарту ISO 9261.
Динамический механизм самоочистки
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Динамическое движение мембраны обеспечивает вымывание частиц, которые могут забить канал вылива.
Гибкость выбора цвета
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Чёрный — для сельского хозяйства, коричневый — для ландшафтного дизайна, белый — для теплиц, фиолетовый — для очищенной (регенерированной) воды.
Другие важные характеристики
Изготовлено из первичного материала
Обеспечивает долговечность трубки и наилучшую стойкость к растрескиванию от экологического стресса (ESCR).
Произведено на самом современном оборудовании
Компьютеризированный непрерывный онлайн-контроль качества отслеживает шаг и точность перфорации выходных отверстий. Таким образом обеспечивается надёжное качество и стабильные характеристики.
Отличный коэффициент вариации производителя (CVm)
Поддерживает жёсткие размерные допуски для обеспечения наилучшей равномерности полива в полевых условиях.
Широкий диапазон компенсации давления
Регулирование давления начинается от 0,8 кг/см² и доходит до 4,2 кг/см².
БОльшая длина укладки
Возможна прокладка большей длины без снижения равномерности.
Области применения
Идеально подходит для орошения близкорасположенных рядовых культур, таких как сахарный тростник, хлопок, банан, клубника, цветочные культуры, овощи и специи. Применение в ландшафтном дизайне и орошении газонов.
Рекомендуется для пересечённой местности и крутых склонов, а также там, где необходима большая длина укладки.
Применение в открытом грунте для поддержания высокой эффективности полива.
Рекомендуется для предотвращения проникновения корней в подземных системах капельного орошения.
Технические характеристики
Номинальный расход: 16 мм наруж. диам. (14,2 мм внутр. диам.): 1,1; 1,6; 2,2 и 3,5 л/ч при толщине стенки трубки согласно классу давления 2.
16 мм наруж. диам. (13,9 мм внутр. диам.): 2,0 и 3,2 л/ч при толщине стенки трубки согласно классу давления 3.
20 мм наруж. диам. (18 мм внутр. диам.): 0,9; 1,6; 2,2 и 3,8 л/ч при толщине стенки трубки согласно классу давления 1.
ТРУБКА ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Шаг: стандартный шаг 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120 и 150 см. 
Любой другой шаг и вылив может быть поставлен по запросу.
Размеры: стандартные размеры 16 мм наруж. диам. (14,2 и 13,9 мм внутр. диам.) и 20 мм наруж. диам. (18 мм внутр. диам.).
Диапазон компенсации давления: от 0,8 до 4,2 кг/см² (от 11 до 60 psi).
Эксплуатационные характеристики
Поддерживайте рабочее давление в пределах диапазона регулирования давления.
Доступны специально разработанные фитинги для эмиттерных трубок.
Рекомендуемая фильтрация — 130 микрон или менее. Фактическое качество фильтрации определяется качеством исходной воды.
Для подземного применения устанавливайте вакуумные клапаны на подающем трубопроводе и на коллекторном сливе для предотвращения всасывания почвы при отключении системы.
Технические характеристики — Трубка
	Номин. диам. (мм)
	Внутр. диам. (мм)
	Мин. толщина стенки (мм) — Класс 1
	Класс 2
	Класс 3
	Класс 4
	Станд. длина бухты (м)

	*16
	14,2
	0,5
	0,7
	1,0
	1,3
	100, 250, 400

	16
	13,9
	
	
	1,1
	
	100, 250, 400

	*20
	18,0
	0,7
	0,9
	1,2
	1,5
	100, 250


* Размеры соответствуют индийскому стандарту IS 13488:2008.
Технические характеристики эмиттера — Метрическая система
	Номин. расход (л/ч)
	Показатель степени (×)
	Коэффициент потока (k)
	Коэф. вариации (CVm)
	Длина канала (мм)
	Ширина (мм)
	Глубина (мм)
	Площадь входного фильтра (мм²)

	16 мм
	
	
	
	
	
	
	

	1,1
	0
	1,1
	2,5
	60
	0,70
	0,98
	14,08

	1,6
	0
	1,6
	2,5
	60
	0,78
	1,08
	14,08

	2,2
	0
	2,2
	1,5
	60
	0,80
	1,10
	14,08

	3,5
	0
	3,5
	4,0
	60
	1,04
	1,32
	14,08

	20 мм
	
	
	
	
	
	
	

	0,9
	0
	0,9
	2,5
	110
	0,74
	1,10
	7,29

	1,6
	0
	1,6
	2,5
	87
	1,04
	1,10
	9,20

	2,2
	0
	2,2
	3,0
	87
	1,04
	1,30
	11,00

	3,8
	0
	3,8
	3,0
	128
	1,00
	1,20
	14,40


Уравнение потока: q = kHˣ  q — номинальный расход, л/ч; H — напор, кг/см²; x — показатель степени эмиттера
Графики производительности
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Технические характеристики эмиттера при различной толщине стенки трубки
	Наруж. диам. (мм)
	Внутр. диам. (мм)
	Номин. расход (л/ч)
	Расход при толщине стенки 0,5–0,6 мм
	0,7–0,9 мм
	1,0–1,2 мм

	16
	14,2
	1,1
	1,4
	1,3
	1,1

	
	
	1,6
	2,0
	2,0
	1,3

	
	
	2,2
	2,8
	2,6
	2,2

	
	
	3,5
	3,8
	3,6
	2,8

	
	13,9
	2,2
	MTO
	
	2,0

	
	
	3,5
	MTO
	
	3,2

	20
	18,0
	0,9
	1,1*
	0,9*
	MTO

	
	
	1,6
	2,0*
	1,7*
	MTO

	
	
	2,2
	2,6*
	1,8*
	MTO

	
	
	3,8
	4,3*
	4,0*
	MTO


Примечание: MTO — изготовление под заказ (Make To Order). Для трубки 20 мм толщина стенки: 0,7–0,8 мм / 0,9–1,1 мм / 1,2–1,4 мм (отмечены *).
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Performance Graph

Turboline PC - RID 16mm OD (14.2mm ID) Turboline PC - RID 20mm OD (18mm ID)
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Note: Performance graph for Turboline PC* -RID as per Pressure Class-2. Note: Performance graph for Turboline PC - RID PC" as per Pressure Class-1.
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